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Fisa cu date de securitate

In conformitate cu regulamentul UE Nr. 1907/2006
Alb 01
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	1.
	Identificarea produsului
	

	1.1.
	Identificarea denumirii produsului
	

	
	Numele produsului:
	Alb de Titan 

	
	Articol Nr.:
	Alb 01

	1.2.
	Utilizări relevante ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate
	

	
	Utilizare:
	Colorant, pigment - a se folosi in scop industrial.

	
	Contraindicatii:
	

	1.3.
	Datele producatorului:
	

	
	Firma :
	Kremer Pigmente GmbH & Co. KG

	
	Adresa:
	Hauptstr. 41-47, 88317 Aichstetten, Germany

	
	Tel./Fax.:
	Tel +49 7565 914480, Fax +49 7565 1606

	
	Internet:
	www.kremer-pigmente.com

	
	EMail:
	info@kremer-pigmente.com

	1.4.
	Datele importatorului:
	

	
	Firma :
	VITALNET MED SRL

	
	Adresa:
	Str Triumfului nr. 7A, Ap. 1, Popesti Leordeni, jud. Ilfov

	
	Tel./Fax.:
	0722280615, 0748829356

	
	Internet:
	www.foitadeaur.ro

	
	EMail:
	vitalnet_med@yahoo.com

	1.5.
	Contact in caz de urgenta
	

	
	Telefon pentru urgente :
	Biroul de Regulament Sanitar International si Informare Toxicologica :021.318.36.06

	2.
	IDENTIFICAREA PERICOLELOR
	

	2.1.
	Clasificarea produsului
	

	
	Clasificarea produsului este in conformitate cu regulamentul EU nr. 1272/2008 (CLP/GHS)
	Produsul nu este clasificat ca fiind un produs periculos in conformitate cu clasele de pericol si securitate CLP/GHS.

	
	Efecte asupra mediului:
	Nu sunt

	2.2.
	Elemente de atentionare de pe eticheta
	

	
	Clasificarea produsului este in conformitate cu regulamentul EU nr. 1272/2008 (CLP/GHS)
	Nu necesita etichetare cu atentionare

	
	Pictograme pentru pericol de pe eticheta:
	Nu este cazul

	
	Atentionari privind manipularea in siguranta:
	Nu este cazul

	
	Alte atentionari:
	Nu este cazul

	2.3.
	Alte pericole
	

	
	Prin contact cu pielea:
	Poate cauza iritatie sau uscarea pielii

	
	Prin contact cu ochii:
	Pigmentul poate cauza la iritatie mecanica a pupilei.

	3.
	Compozitie/Informatii cu privire la componente
	

	3.1.
	Descriere chimica
	

	
	Compozitie:
	Dioxid de titan

	
	Dioxidul de titan este in conformitate cu reg. nr. 01-2119489379-17-0016
	90-100% CAS-Nr.: 13463-67-7

EINECS-nr.:236-675-5

	4.
	Măsuri de prim ajutor
	

	4.1.
	Descrierea măsurilor de prim ajutor
	

	
	Informatii generale:
	In caz de stare de alterare fizică, vizitaţi medicul.

	
	In caz de inhalare:
	In caz de simptome, scoateţi persoana afectata la aer liber, daca este necesar acordatii respiratie artificiala, mentineti pacientul la o temperatura normla.

	
	In cazul contactului cu pielea:
	Spalati cu sapun si clatiti cu multa apa.

	
	In cazul contactului cu ochii:
	Limpeziţi cu apă zona afectată până la eliminarea produsului. In caz de indispoziţie vizitaţi medicul.

	
	In caz de inghitire:
	Clatiti gura cu multa apa. In cazul ingerării de cantităţi importante, se recomandă solicitarea de asistenţă medicală

	4.2.
	Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate:
	

	
	Efectele acute şi cele întârziate:
	Iritatie

	4.3.
	Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare:
	

	
	Tratament:
	A se trata simptomele.

	5.
	Masuri de combatere a incendiilor
	

	5.1.
	Mijloace de stingere a incendiilor:
	

	
	Se poate folosi orice tip de agent de stingere
	Produsul in sine nu arde.

	5.2.
	Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză:
	

	
	Riscuri:
	Nu prezinta risc de explozie

	5.3.
	Recomandări destinate pompierilor:
	

	
	La stingerea incendiului:
	Este necesară dotarea cu echipament de urgenţă (edchipament de protectie, masca cu oxigen)

	
	Dispoziţii suplimentare:
	Produsul nu este inflamabil.

	6.
	Masuri in caz de dispersie accidentala
	

	6.1.
	Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență
	

	
	Masuri de precautie
	Purtarea echipamentelor de protectie.

	6.2.
	Precauții pentru mediul înconjurător
	

	
	Protejarea mediului inconjurator
	A se evita contaminarea solului. Păstraţi produsul departe de canalizări şi de apele de suprafaţă sau subterane.

	6.3.
	Metode și materiale pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:
	

	
	Se recomandă:
	Produsul varsat se strange si se curata mecanic in recipiente specifice destinate colectarii. A se spala suprafetele cu multa apa.

	6.4.
	Trimiteri către alte secțiuni:
	

	
	
	Pentru informatii si siguranta in manipulare - a se citi capitolul 7.

	7.
	Manipularea si depozitarea
	

	7.1.
	Precauții pentru manipularea în condiții de securitate:
	

	
	Instructiuni pentru manipularea în siguranta:
	Ventilatie adecvata, nu inghititi si nu inhalati.

	
	Masuri de igiena:
	Nu mancati, nu beti, nu fumati in timpul  lucrului cu acest produs. 

A se avea in vedere ca trebuie sa existe in apropiere un loc unde se pot spala ochii in caz de contaminare.

	7.2.
	Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități:
	

	
	Conditii de depozitare:
	Depozitati produsul in containere bine inchise in loc uscat.
Protejati produsul de umiditate.

	
	Clasa de depozitare:
	Depozitare pentru substante neinflamabile. (TRGS 510)

	7.3.
	Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice):
	

	
	Alte informatii:
	Nu sunt disponibile informatii.

	8.
	Controale ale expunerii/protecția personală
	

	8.1.
	Parametri de control:
	

	
	
	TRGS 900

Dioxid de titan (CAS 13463-67-7):

TLV: 10 mg/m3 cantitate inhalabilă (limită generală de praf) 

TLV: 1,25 mg / m3 cantitate aeriană (limită generală de praf)

Limita maxima: categoria 2

Categoria II: substanțe cu efect de resorbție.

	
	Nivelul maxim admisibil (DNEL):
	Dioxid de titan:
10 mg/m3 (muncitori, inhalare, expunere pe termen lung)

	
	Concentrația estimată fără efect (PNEC):
	Dioxid de titan:

Apa dulce: 0.184 mg/l

Apa de mare: 0.0184 mg/l

Apa: 0.193 mg/l

Sediment apa dulce: >= 1000 mg/kg

Sediment apa de mare: >= 100 mg/kg
Sediment: 100 mg/kg
Sistem de tratare a apelor uzate (STP): >= 100 mg/kg

	
	Alte informatii:
	Nu sunt

	8.2.
	Controale ale expunerii:
	

	
	Masuri tehnice de protectie:
	Asigurați o ventilație adecvată, în special în zonele închise

	
	Protectie personala
	

	
	Masuri generale de protectie:
	A se păstra departe de alimente și băuturi. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul lucrului. Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la sfârșitul lucrului.

	
	Protectie respiratorie:
	In caz de ventilație insuficientă. 

Recomandat: Filtru de particule P

	
	Protectia mainilor:
	Mănuși de protecție chimică: EN 374 (Europa)

	
	Pentru contact prelungit:
	Pentru contact prelungit sau repetat, folosiți mănuși. 

	
	Protectia ochilor:
	Ochelari de protecție cu scuturi de protecție (EN 166).

	
	Protectie corporala:
	Nu este necesara.

	
	Protectia mediului:
	Împiedicați pătrunderea în sol, apă de suprafață și canalizare.

	9.
	Proprietățile fizice și chimice
	

	9.1.
	Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază:
	

	
	Forma:
	Pudra

	
	Culoare:
	Alb

	
	Miros:
	Fara miros

	
	Nivelul mirosului:
	Nu exista

	
	Valoare pH
	Fara informatii.

	
	Temperatură de topire
	1843°C

	
	Punct de fierbere
	3000°C

	
	Punct de aprindere:
	nu este inflamabil

	
	Rata evaporarii:
	Nu se aplică.

	
	Inflamabilitate (solid, gaz):
	non combustibil

	
	Limita superioară de explozie:
	Fara informatii.

	
	Limita inferioară de explozie:
	Fara informatii.

	
	Presiunea de vapori:
	Nu se aplică.

	
	Densitatea vaporilor:
	Fara informatii.

	
	Densitate:
	3.4 - 4.3 g/cm3

	
	Solubilitate in apa:
	insolubil

	
	Coeficientul de variație (n-

Octanol / apă):
	Fara informatii.

	
	Temperatură de autoaprindere:
	Fara informatii.

	
	Temperatura de descompunere:
	Nici o informatie disponibila.

	
	Vâscozitate, dinamică:
	Nu se aplică.

	
	Proprietăți explozive:
	Nu este  exploziv

	
	Proprietăți oxidante:
	neoxidant

	
	Densitatea în vrac:
	

	9.2.
	 Informaţii suplimentare:
	

	
	Solubilitate în solvenți: 
	

	
	Vâscozitate, cinematică: 
	

	
	Clasă de ardere:
	

	
	Conținutul solventului:
	

	
	Continut solid:
	

	
	Dimensiunea particulelor:
	

	
	Alte informații:
	

	10.
	Stabilitate și reactivitate
	

	10.1.
	 Reactivitate
	

	
	
	Fără descompunere dacă este utilizată conform specificațiilor.

	10.2.
	Stabilitate chimică:
	

	
	
	Stabil din punct de vedere chimic, respectând condiţiile indicate de depozitare, manipulare şi folosire.

	10.3.
	Posibilitatea de reacții periculoase:
	

	
	
	Acest material este considerat stabil.

	10.4.
	Condiții de evitat:
	

	
	
	Nici o informatie disponibila.

	10.5.
	Materiale incompatibile
	

	
	
	Nicio informatie disponibila.

	10.6.
	Produși de descompunere periculoși:
	

	
	
	

	10.7.
	Informatii suplimentare
	

	
	
	Nicio informatie disponibila.

	11.
	INFORMAȚII TOXICOLOGICE
	

	11.1.
	Informații privind efectele toxicologice:
	

	
	Toxicitate acuta
	LD50, oral:> 5000 mg / kg (sobolan OECD 425)

	
	LD50, dermic:
	> 10000 mg / kg (iepure)

	
	LC50, inhalare:
	> 6,82 mg / l (4 ore; șobolan)

	
	Efecte primare
	

	
	Efect iritant asupra pielii:
	Neiritant (iepure; OECD 404)

	
	Efect iritant asupra ochilor:
	Neiritant pentru ochi (iepure; OECD 405)

	
	Inhalare:
	Nici o informatie disponibila.

	
	Ingerare:
	Nici o informatie disponibila.

	
	Sensibilizare:
	Nu se cunosc efecte sensibilizante (cobai; OECD 406).

	
	Mutatii genetice
	Nu exista.

	
	Toxicitate reproductiva:
	Nu s-au găsit date relevante.

	
	Carcinogenitate:
	Produsul nu este cancerigen.

	
	Teratogenitate:
	Nici o informatie disponibila.

	
	Toxicitate specifică a organelor țintă (STOT):

	Dioxid de titan:

Expunere repetată: nu s-au observat efecte semnificative asupra sănătății la testele pe animale la o concentrație de 0,2 mg / l / 6h / zi sau mai mică.

Oral (șobolan, 28d): NOAEL: 24000 mg / kg; LOAEL:> 24000 mg / kg; Inhalare (șobolan, 730d): NOAEL: 0,01 mg / l; LOAEL: 0,05 mg / l

	
	Informații toxicologice suplimentare:

	Inhalare: supraexpunerea pe termen lung poate irita tractul respirator.

După contactul cu pielea: praful poate provoca iritații mecanice sau uscare a pielii.

Contactul cu ochii: particulele de praf pot provoca iritații mecanice.

În studiile pe animale pe tot parcursul vieții, șobolanii au fost expuși la 10, 50 și 250 mg / m3 TiO3 respirabil pe o perioadă de 2 ani. O ușoară fibroză în plămâni a fost observată la valorile expuse de 50 și 250 mg / m3. Tumori microscopice pulmonare au fost, de asemenea, observate la 13% dintre șobolanii expuși la 250 mg / m3, un nivel de expunere care a cauzat supraîncărcarea pulmonară și afectarea mecanismelor de eliminare a plămânilor de șobolan.

În alte studii, s-a constatat că aceste tumori apar doar în condiții de supraîncărcare a particulelor la o specie sensibilă unic, șobolanul și au o relevanță mică sau deloc pentru om. Răspunsul inflamator pulmonar la expunerea la particulele de TiO2 sa dovedit a fi, de asemenea, mult mai sever la șobolani decât la alte specii de rozătoare. În februarie 2006, IARC a reevaluat dioxidul de titan referitoare la grupa 2B: „Posibil cancerigen pentru oameni”, bazat pe dovezi inadecvate la om și dovezi suficiente la animale experimentale pentru carcinogenitatea dioxidului de titan.

Ghidurile de evaluare IARC consideră generarea de tumori, în 2 studii diferite în cadrul aceleiași specii de animale, ca fiind criterii adecvate pentru evaluarea unor dovezi suficiente.

Concluziile mai multor studii epidemiologice asupra a peste 20.000 de muncitori industriali din TiO2 din Europa și SUA nu au sugerat un efect cancerigen al prafului de TiO2 asupra plămânului uman. Mortalitatea din alte boli cronice, inclusiv alte boli respiratorii, nu a fost, de asemenea, asociată cu expunerea la praf de TiO2.

Pe baza tuturor rezultatelor studiului disponibile, oamenii de știință de la DuPont concluzionează că dioxidul de titan nu va provoca cancer pulmonar sau boli respiratorii cronice la om la concentrații experimentate la locul de muncă.

	12
	INFORMAȚII ECOLOGICE
	

	12.1.
	Toxicitate acvatică
	

	
	Toxicitate pește:
	LC50:> 1000 mg / l (96h, Pimephales promelas)

	
	Toxicitatea dafniei:
	EC50:> 100 mg / l (48h, Daphnia magna; OECD 202)

	
	Toxicitatea bacteriilor:
	nedeterminat

	
	Toxicitatea algelor:
	ErC50:> 100 mg / l (72h, Pseudokirchneriella subspicatus; OECD 201)

NOEC: 5600 mg / l (alge)

	12.2
	Persistență și degradabilitate
	

	
	
	Nu este ușor biodegradabil

	12.3
	Potențial de bioacumulare
	

	
	
	Fără bioacumulare.

	12.4
	Mobilitate în sol
	

	
	
	Nici o informatie disponibila.

	12.5
	Rezultatele evaluării PBT și vPvB
	

	
	
	Neclasificat ca substanță PBT / Neclasificat ca substanță vPvB.

	12.6
	Alte efecte adverse
	

	
	Clasa de pericol pentru apă:
	Nu este periculos.

	
	Comportamentul cu privire la sistemele de canalizare:
	-

	
	Alte efecte ecologice:
	Nu se cunosc efecte speciale sau pericole.

	
	Valoare AOX:
	-

	13.
	Masuri privind eliminarea deseurilor
	

	13.1
	Metode de tratare a deșeurilor
	

	
	
	Conform reglementărilor oficiale naționale și locale.
Consultaţi persoana autorizată în manipularea deşeurilor pentru operaţiunile de recuperare şi eliminare conform cu Anexa 1 si Anexa 2 (Directivă 2008/98/CE).Conform codului 15 01 (2000/532/CE, HG 856/2002), în cazul în care recipientul a intrat în contact direct cu produsul, se va gestiona în acelaşi fel ca şi produsul; în caz contrar, se va gestiona ca un deşeu nepericulos.Eliminarea deseurilor de produs se face conform Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, si eliminarea deseurilor de ambalaje se face conform HG 621/2005 privind ambalajele si deseurile de ambalaje. Nu se recomandă aruncarea sa în cursurile de apă. 
Dispoziții comunitare relevante privind deșeurile:

In conformitate cu anexa II din Regulamentul (CE) nr1907/2006 (REACH) se reflectă dispoziţiile comunitare sau de stat referitoare la gestionarea deşeurilor. Legislaţia comunitară: Directivă 2008/98/CE, Directivă 2000/532/CE Legislaţia naţională: Legea 278/2013 privind emisiile industriale; OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor; HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor; HG 856/ 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase. HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României Legea 211/2011 privind regimul deseurilor. Legislatia conform căreia se elimină ambalajele de produs: HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje. HG 1872/2006 pentru modificarea si completarea HG 621 /2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje.

	
	Codul european al deșeurilor (EWC)
	

	
	Ambalaje necurățate:
	Ambalajele necontaminate pot fi reciclate.

	14.
	INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT
	

	
	
	Nu este clasificat ca periculos pentru transport (ADR/RID, IMDG, IATA).

	15
	INFORMAȚII DE REGLEMENTARE
	

	15.1
	Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză.
	

	
	Reglementări comunitare:

	Lege nr.360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase Lege nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional in domeniul managementului substantelor chimice 

- Lege nr.249/2011 pentru modificarea art.4 din Legea nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional in domeniul managementului substantelor chimice Hotarare de Guvern nr. 477/2009 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru încalcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei Lege nr.254/2011 pentru modificarea art.26 din Legea nr.360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase Hotarare de Guvern nr.662/2011 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate periculoase Ordonanta de urgenta nr.60/2013 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional in domeniul managementului substantelor chimice Hotarare de Guvern nr.1408/2008 si anexele 1-6 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase Hotarare de Guvern nr.937/2010 si anexele 1-5 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase Hotarare de Guvern nr.122/2010 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru incalcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006 Hotarare de Guvern nr.398/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor Hotarârea nr. 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate în munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici Legea nr. 319/2006 
- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje. HG 1872/2006 pentru modificarea si completarea HG 621 /2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje Legea 211/2011 privind regimul deseurilor Legea 278/2013 privind emisiile industriale .

	
	Restricții de angajare:
	CE. REACH, Secțiunea XVII, Restricții la fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe, preparate și articole periculoase: nu se aplică

	
	Clasa de pericol pentru apă
	0

	15.2
	Evaluarea securității chimice:
	

	
	
	Pentru acest produs a fost efectuată o evaluare a siguranței chimice.

	15.3
	Informatii suplimentare
	

	
	
	EINECS (UE), TSCA (SUA), AICS (AUS), DSL (CA), PICCS (PH), ENCS (JP), KECI (KR), INV (CN)

CE. REACH, anexa XIV, Lista de substanțe foarte îngrijorătoare (SVHC): nereglementat / nu se aplică

Regulamentul (CE) 1005/2009 - Substanțe care epuizează stratul de ozon: nereglementat / neaplicabil

Regulamentul (UE) 2019/2012 - Poluanți organici persistenți: nu este reglementat / nu se aplică

Regulamentul (CE) 649/2012 privind exportul și importul de substanțe chimice periculoase: Nu se aplică

SARA 313: Acest material nu conține componente chimice cu numere CAS cunoscute care depășesc pragul (De Minimis) nivelurile de raportare stabilite de SARA Titlul III, Secțiunea 313.

California Prop. 65: AVERTISMENT! Acest produs conține o substanță chimică cunoscută de statul California pentru a provoca cancer. Listarea dioxidului de titan este pentru „particulele aeriene, nelegate, de dimensiuni respirabile”. Listarea nu se aplică dioxidului de titan atunci când rămâne legat într-o matrice de produs.

Dreptul de a cunoaște substanțele chimice reglementate: substanțe pe lista substanțelor periculoase din Pennsylvania prezente la o concentrație de 1% sau mai mult (0,01% pentru substanțele periculoase speciale): dioxid de titan, dioxid de siliciu, amorf

Substanțe pe lista de substanțe periculoase la locul de muncă din New Jersey, prezentă la o concentrație de 1% sau mai mult (0,1% pentru substanțele identificate ca fiind cancerigeni, mutageni sau teratogeni): dioxid de titan, dioxid de siliciu, amorf.


	16.
	ALTE INFORMAȚII
	

	
	
	Acest produs trebuie depozitat, manipulat și utilizat în conformitate cu bunele practici de igienă și în conformitate cu orice reglementări legale. Aceste informații conținute aici se bazează pe starea actuală a cunoștințelor și sunt destinate descrierii produsului nostru din punct de vedere al cerințelor de siguranță. Prin urmare, nu trebuie interpretat ca garantând proprietăți specifice.
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