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Fisa cu date de securitate
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	1.
	Identificarea produsului
	

	1.1.
	Identificarea denumirii produsului
	

	
	Numele produsului:
	Albastru ultramarin foarte inchis

	
	Articol Nr.:
	Albastru 08

	1.2.
	Utilizări relevante ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate
	

	
	Utilizare:
	Pigment pentru colorarea materialelor plastice, hârtiei, ambalajelor alimentare, cernelurilor, vopselei, produselor cosmetice.

Aplicatie industriala.

	
	Contraindicatii:
	

	1.3.
	Datele producatorului:
	

	
	Firma :
	Kremer Pigmente GmbH & Co. KG

	
	Adresa:
	Hauptstr. 41-47, 88317 Aichstetten, Germany

	
	Tel./Fax.:
	Tel +49 7565 914480, Fax +49 7565 1606

	
	Internet:
	www.kremer-pigmente.com

	
	EMail:
	info@kremer-pigmente.com

	1.4.
	Datele importatorului:
	

	
	Firma :
	VITALNET MED SRL

	
	Adresa:
	Str Triumfului nr. 7A, Ap. 1, Popesti Leordeni, jud. Ilfov

	
	Tel./Fax.:
	0722280615, 0748829356

	
	Internet:
	www.foitadeaur.ro

	
	EMail:
	vitalnet_med@yahoo.com

	1.5.
	Contact in caz de urgenta
	

	
	Telefon pentru urgente :
	Biroul de Regulament Sanitar International si Informare Toxicologica :021.318.36.06

	2.
	IDENTIFICAREA PERICOLELOR
	

	2.1.
	Clasificarea produsului
	

	
	Clasificarea produsului este in conformitate cu regulamentul EU nr. 1272/2008 (CLP/GHS)
	Produsul nu este clasificat ca fiind un produs periculos in conformitate cu clasele de pericol si securitate CLP/GHS.

	
	Efecte asupra mediului:
	

	2.2.
	Elemente de atentionare de pe eticheta
	

	
	Clasificarea produsului este in conformitate cu regulamentul EU nr. 1272/2008 (CLP/GHS)
	

	
	Pictograme pentru pericol de pe eticheta:
	

	
	Atentionari privind manipularea in siguranta:
	

	
	Alte atentionari:
	Nu este cazul.

	2.3.
	Alte pericole
	

	
	
	Poate fi ușor iritant pentru ochi. Inhalarea frecventă a prafului de-a lungul  unei perioadei de timp crește riscul de a dezvolta boli pulmonare. Poate fi ușor iritant pentru ochi.

	3.
	Compozitie/Informatii cu privire la componente
	

	3.1.
	Descriere chimica
	

	
	
	Sodiu-aluminiu-sulfo-silicat. Pigment Blue 29, C.I. 77007

	
	Compozitie:
	

	
	Acid silicic, sare de sodiu de aluminiu, sulfurată; Regulamentul REACH Nr. 01-2119488928-13-0002
	80 - 100% Nr. CAS: 101357-30-6 (57455-37-5)

EINECS-Nr: 309-928-3 

	
	Caolin
	0 - 20 % CAS-Nr: 1332-58-7

EINECS-Nr: 310-194-1

	
	Alte informatii:
	

	4.
	Măsuri de prim ajutor
	

	4.1.
	Descrierea măsurilor de prim ajutor
	

	
	Informatii generale:
	In caz de stare de alterare fizică, vizitaţi medicul.

	
	In caz de inhalare:
	In caz de simptome, scoateţi persoana afectata la aer liber. Dacă simptomele persistă, consultați un medic.

	
	In cazul contactului cu pielea:
	Spalati cu sapun si clatiti cu multa apa. Dacă simptomele persistă, consultați un medic.

	
	In cazul contactului cu ochii:
	Clătiți ochii deschiși cu multă apă . Dacă simptomele persistă, consultați un medic.

	
	In caz de inghitire:
	 Nu provocați voma.

Clătiți gura cu apă și beți multă apă. Dacă simptomele persistă, sunați la un medic.

	4.2.
	Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate:
	

	
	Simptome
	Inhalare: inhalarea frecventă a prafului pe o perioadă lungă de timp crește riscul de a dezvolta boli pulmonare.

Contactul cu pielea: contactul prelungit cu praful poate provoca roșeață, iritații ale pielii și piele uscată.

Contactul cu ochii: poate provoca iritații ușoare.

	
	Efectele 
	

	
	
	Nu sunt disponibile alte informații.

	4.3.
	Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare:
	

	
	Tratament:
	Tratați simptomatic.

	5.
	Masuri de combatere a incendiilor
	

	5.1.
	Mijloace de stingere a incendiilor:
	

	
	
	Folosiți mijloace de stingere pentru focul din jur.

	
	Mijloace de stingere inadecvate:
	Pulverizare cu apă.

	5.2.
	Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză:
	

	
	Riscuri:
	În caz de incendiu: se formeaza dioxid de sulf.

	5.3.
	Recomandări destinate pompierilor:
	

	
	Echipament de protectie:

	Purtați aparate de respirație autonome cu presiune pozitivă (SCBA).

Poate fi necesară protecție respiratorie.

	
	Dispoziţii suplimentare:
	

	6.
	Masuri in caz de dispersie accidentala
	

	6.1.
	Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență
	

	
	Masuri de precautie
	Purtați îmbrăcăminte de protecție. Evitați inhalarea prafului și vaporilor.

	6.2.
	Precauții pentru mediul înconjurător
	

	
	Protejarea mediului inconjurator
	Preveniți contaminarea solului, a canalelor de scurgere și a apelor de suprafață.

	6.3.
	Metode și materiale pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:
	

	
	Se recomandă:
	Produsul varsat se strange si se curata mecanic in recipiente specifice destinate colectarii. Evitați formarea  prafului.

	6.4.
	Trimiteri către alte secțiuni:
	

	
	
	

	7.
	Manipularea si depozitarea
	

	7.1.
	Precauții pentru manipularea în condiții de securitate:
	

	
	Instructiuni pentru manipularea în siguranta:
	Evitați formarea prafului. Nu inhalați praful. Asigurați o ventilație adecvată.

	
	Masuri de igiena:
	Nu mâncați și nu beți în timpul lucrului. Nu fumati. Spălați bine după manipulare. Folosiți cremă de piele adecvată pentru a preveni uscarea pielii.

	7.2.
	Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități:
	

	
	Conditii de depozitare:
	Păstrați produsul în recipientele originale sigilate ermetic într-un loc uscat și răcoros.

	
	Cerințe pentru zone de depozitare și containere:

	Nu sunt necesare măsuri speciale.


	
	Informații privind protecția împotriva incendiilor și a exploziei:
	A nu se păstra împreună cu: acizi și produse inflamabile.

	
	Clasa de depozitare:
	Nicio informatie disponibila. 

	7.3.
	Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice):
	

	
	
	Nicio informatie disponibila. 

	
	Alte informatii:
	

	8.
	Controale ale expunerii/protecția personală
	

	8.1.
	Parametri de control:
	

	
	
	VME (FR): 10 mg / m3 fracție inhalabilă VME (FR): 5 mg / m3 fracție aeriană

	
	Nivelul maxim admisibil (DNEL):
	Nu există valori disponibile.

	
	Concentrația estimată fără efect (PNEC):
	Nu există valori disponibile.

	
	Alte informatii:
	

	8.2.
	Controale ale expunerii:
	

	
	Masuri tehnice de protectie:
	Asigurați o ventilație adecvată.

	
	Protectie personala
	

	
	Masuri generale de protectie:
	A se păstra departe de alimente și băuturi. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul lucrului. Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la sfârșitul lucrului.

	
	Protectie respiratorie:
	Mască de praf recomandată când este foarte praf (cu filtru de particule FFP1).

	
	Protectia mainilor:
	Nu este necesar.

	
	Material de protecție pentru mănuși:

	

	
	
	

	
	Protectia ochilor:
	Ochelari de protecție (EN 166)

	
	Protectie corporala:
	Îmbrăcăminte de protecție.

	
	Protectia mediului:
	Nu aruncati  în sistemul de canalizare.

	9.
	Proprietățile fizice și chimice
	

	9.1.
	Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază:
	

	
	Forma:
	Pudra

	
	Culoare:
	Albastru

	
	Miros:
	Fara miros

	
	Nivelul mirosului:
	Nu exista

	
	Valoare pH
	7-9

	
	Temperatură de topire
	Nu se aplică.

	
	Punct de fierbere
	Nu se aplică.

	
	Punct de aprindere:
	Nu este inflamabil.

	
	Rata evaporarii:
	Nu se aplică.

	
	Inflamabilitate (solid, gaz):
	Nu este usor inflamabil

	
	Limita superioară de explozie:
	Fara informatii.

	
	Limita inferioară de explozie:
	Fara informatii.

	
	Presiunea de vapori:
	Nu se aplică.

	
	Densitatea vaporilor:
	Fara informatii.

	
	Densitate:
	2.35 g/m3

	
	Solubilitate in apa:
	insolubil

	
	Coeficientul de variație (n-

Octanol / apă):
	Nicio informatie disponibila.

	
	Temperatură de autoaprindere:
	Nu se aplică.

	
	Temperatura de descompunere:
	> 400°C (750°F)



	
	Vâscozitate, dinamică:
	Nu se aplică.

	
	Proprietăți explozive:
	Produsul nu prezintă pericol de explozie.

	
	Proprietăți oxidante:
	Fara informatii.

	
	Densitatea în vrac:
	nedeterminat

	9.2.
	 Informaţii suplimentare:
	

	
	Solubilitate în solvenți: 
	

	
	Vâscozitate, cinematică: 
	

	
	Clasă de ardere:
	

	
	Conținutul solventului:
	

	
	Continut solid:
	

	
	Dimensiunea particulelor:
	

	
	Alte informații:
	

	10.
	Stabilitate și reactivitate
	


	10.1.
	 Reactivitate
	

	
	
	Se pierderea de sulf la peste 400 ° C.

	10.2.
	Stabilitate chimică:
	

	
	
	Acest produs este extrem de stabil până la 350 ° C.

	10.3.
	Posibilitatea de reacții periculoase:
	

	
	
	Reacționează cu acizi: dezvoltarea hidrogenului sulfurat.

	10.4.
	Condiții de evitat:
	

	
	
	A nu se pastra la căldură.

	
	Descompunerea termică
	> 400°C

	10.5.
	Materiale incompatibile
	

	
	
	Acizi

	10.6.
	Produși de descompunere periculoși:
	

	
	
	Sulfură de hidrogen în caz de contact cu acizi puternici. Dioxid de sulf în caz de incendiu.

	10.7.
	Informatii suplimentare
	

	11.
	INFORMAȚII TOXICOLOGICE
	

	11.1.
	Informații privind efectele toxicologice:
	

	
	Toxicitate acuta
	

	
	LD50, oral:
	Nicio informatie disponibila.

	
	LD50, dermic:
	Nicio informatie disponibila.

	
	LC50, inhalare:
	Nicio informatie disponibila

	
	Efecte primare
	

	
	Efect iritant asupra pielii:
	Neiritant.

	
	Efect iritant asupra ochilor:
	Nicio informatie disponibila.

	
	Inhalare:
	Nicio informatie disponibila.

	
	Ingerare:
	Nicio informatie disponibila.

	
	Sensibilizare:
	Nu se cunosc efecte sensibilizante.

	
	Mutatii genetice
	Nu exista.

	
	Toxicitate reproductiva:
	Nu s-au găsit date relevante.

	
	Carcinogenitate:
	Nu s-au găsit date relevante..

	
	Teratogenitate:
	Nicio informatie disponibila.

	
	Toxicitate specifică a organelor țintă (STOT):
	Nu s-au găsit date relevante.

	
	Informații toxicologice suplimentare:
	

	12
	INFORMAȚII ECOLOGICE
	

	12.1.
	Toxicitate acvatică
	

	
	Toxicitate pește:
	LC50: > 32000 mg/kg (96h)

	
	Toxicitatea dafniei:
	EC50: > 90 % (24h)

	
	Toxicitatea bacteriilor:
	Nicio informatie disponibila. 

	
	Toxicitatea algelor:
	Nicio informatie disponibila.

	12.2
	Persistență și degradabilitate
	

	
	
	Nu este ușor biodegradabil.

	12.3
	Potențial de bioacumulare
	

	
	
	Biocumulare scăzută datorită solubilității reduse a produsului.

	12.4
	Mobilitate în sol
	

	
	
	Nici o informatie disponibila.

	12.5
	Rezultatele evaluării PBT și vPvB
	

	
	
	Acest produs nu este nici o substanță PBT sau vPvB și nici nu conține o substanță PBT sau vPvB.

	12.6
	Alte efecte adverse
	

	
	Clasa de pericol pentru apă:
	Nu este periculos.

	
	Comportamentul cu privire la sistemele de canalizare:
	-

	
	Alte efecte ecologice:
	Nu este considerat nociv pentru mediu.

	
	Valoare AOX:
	-

	13.
	Masuri privind eliminarea deseurilor
	

	13.1
	Metode de tratare a deșeurilor
	

	
	
	Conform reglementărilor oficiale naționale și locale.
Consultaţi persoana autorizată în manipularea deşeurilor pentru operaţiunile de recuperare şi eliminare conform cu Anexa 1 si Anexa 2 (Directivă 2008/98/CE).Conform codului 15 01 (2000/532/CE, HG 856/2002), în cazul în care recipientul a intrat în contact direct cu produsul, se va gestiona în acelaşi fel ca şi produsul; în caz contrar, se va gestiona ca un deşeu nepericulos.Eliminarea deseurilor de produs se face conform Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, si eliminarea deseurilor de ambalaje se face conform HG 621/2005 privind ambalajele si deseurile de ambalaje. Nu se recomandă aruncarea sa în cursurile de apă. 
Dispoziții comunitare relevante privind deșeurile:

In conformitate cu anexa II din Regulamentul (CE) nr1907/2006 (REACH) se reflectă dispoziţiile comunitare sau de stat referitoare la gestionarea deşeurilor. Legislaţia comunitară: Directivă 2008/98/CE, Directivă 2000/532/CE Legislaţia naţională: Legea 278/2013 privind emisiile industriale; OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor; HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor; HG 856/ 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase. HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României Legea 211/2011 privind regimul deseurilor. Legislatia conform căreia se elimină ambalajele de produs: HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje. HG 1872/2006 pentru modificarea si completarea HG 621 /2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje.

	
	Codul european al deșeurilor (EWC)
	

	
	Ambalaje necurățate:
	Ambalajele contaminate trebuie reciclate precum substanța.

	14.
	INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT
	

	
	
	Nu este clasificat ca periculos pentru transport (ADR/RID, IMDG, IATA).

	
	Alte informații:
	Nu transportați împreună cu acizi.

	15
	INFORMAȚII DE REGLEMENTARE
	

	15.1
	Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză.
	

	
	Reglementări comunitare:

	Lege nr.360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase Lege nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional in domeniul managementului substantelor chimice 

- Lege nr.249/2011 pentru modificarea art.4 din Legea nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional in domeniul managementului substantelor chimice Hotarare de Guvern nr. 477/2009 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru încalcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei Lege nr.254/2011 pentru modificarea art.26 din Legea nr.360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase Hotarare de Guvern nr.662/2011 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate periculoase Ordonanta de urgenta nr.60/2013 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional in domeniul managementului substantelor chimice Hotarare de Guvern nr.1408/2008 si anexele 1-6 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase Hotarare de Guvern nr.937/2010 si anexele 1-5 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase Hotarare de Guvern nr.122/2010 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru incalcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006 Hotarare de Guvern nr.398/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor Hotarârea nr. 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate în munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici Legea nr. 319/2006 
- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje. HG 1872/2006 pentru modificarea si completarea HG 621 /2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje Legea 211/2011 privind regimul deseurilor Legea 278/2013 privind emisiile industriale .

	
	Clasa de pericol pentru apă
	1, ușor periculos pentru apă

	
	Restricționarea și interzicerea aplicării:
	A se păstra departe de acizi.

	15.2
	Evaluarea securității chimice:
	

	
	
	Pentru acest produs nu este necesară o evaluare a siguranței chimice.

	15.3
	Informatii suplimentare
	

	
	
	Listat în următoarele inventare:

EINECS (CE)

	16.
	ALTE INFORMAȚII
	

	
	
	Acest produs trebuie depozitat, manipulat și utilizat în conformitate cu bunele practici de igienă și în conformitate cu orice reglementări legale. Aceste informații conținute aici se bazează pe starea actuală a cunoștințelor și sunt destinate descrierii produsului nostru din punct de vedere al cerințelor de siguranță. Prin urmare, nu trebuie interpretat ca garantând proprietăți specifice.
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